Памятка по настройке BMC на серверов линейки “ПАЛАДИН”.


Самый простой способ зайти на интерфейс BMC - вставить в слот, отведённый для BMC патч-корд с 1 Gbe и DHCP, далее зайти с ПК из этой же подсети на адрес https://paladin.
Данный способ действует, если в подсети только 1 сервер, если будет несколько, все будут иметь адреса: https://paladin.
Логин:root
Пароль:0penBmc
Первая цифра - нуль.

Второй способ - подключить к разъёму, отведённому для BMC напрямую ноутбук с запущенным DHCP-сервером, далее раздать серверу адрес, далее зайти на https://адрес полученный по протоколу DHCP
Логин:root
Пароль:0penBmc
Первая цифра - нуль.


Как получите доступ к BMC и зайдёте в раздел с сетевыми настройками - просьба сделать скриншот и сохранить его. У вас будет MAC-адрес сервера, чтобы найти его в своей DHCP-сети или, если вы решите настроить статику, у вас будет резервный APIPA-адрес 169.254...., по которому вы сможете зайти на BMC в случае проблем, просьба не удалять его.

